HW2 Report

R08525103 尤梓峰

(a) a binary image (threshold at 128)

掃描每個像素，將像素值大於等於128之值設為255

小於128之值設為0

