HW5 Report

R08525103 尤梓峰

(a) Dilation

以i,j為中心，找出kernel中的最大灰階值，回傳給i,j。



(b) Erosion

以i,j為中心，找出kernel中的最小灰階值，回傳給i,j。



(c) Opening

先對圖做erosion，再做dilation即可。



(d) Closing

先對圖做dilation，再做erosion即可。

